**柳州市工人医院西院地下停车场智能道闸采购需求**

**一、项目名称**

柳州市工人医院西院地下停车场智能道闸采购。

**二、项目概况**

因国内疫情防控形势严峻复杂，为进一步加强西院区人流进出管控，优化西院区地下停车场两个出入口管理，彻底杜绝未经扫码测温的行人通过地下停车场出入口进入到门诊大厅的情况。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 车牌识别  一体机 | 1、300万高清车牌识别相机  2、专用三维万向节  3、防眩感光LED补光灯  4、四行三色高亮显示屏  5、语音显示控制板  6、独立供电专用电源  7、99.8%车牌识别率  8、高清语音播报系统 | 4 | 套 |  |
| 2 | 智能闸机 | 道闸：  1、起杆速度：6秒  2、闸杆长度：4米  3、栏杆款式：广告  4、外形尺寸：500×330×1203mm  5、遥控距离：30米  车辆安全检测器：  1、电源:220AC  2、线圈电感范围:20uH～900uH  3、灵敏度:3级可调  4、指示灯:电源、检测、出错  防砸感应线圈：  1、道闸专用地感线圈50米 | 3 | 套 |  |
| 3 | 交换机 | 5口百兆交换机 | 2 | 台 |  |
| 4 | 施工辅材及人工费 | 1. 光纤、网线，电源线，安全岛等施工辅材 2. 安装、调试等人工费用 | 1 | 批 |  |

备注：

1、系统可以申请开通扫码支付、无感支付功能。

2、扫码支付、无感支付资金直连模式，不过第三方。

3、电脑端联网查看收入情况，手机端远程查看收入情况。

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换，项目整体质保2年。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，5天内完成所有设备供货及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

西院综合办公室：

总务科经办人：

总务科负责人：

2022年12月6日