**柳州市工人医院鱼峰山院区、西院区呼叫系统零配件采购需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区、西院区呼叫系统零配件采购

1. **项目概况**

根据医院实际需求，申请采购鱼峰山院区、西院区呼叫系统零配件。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **项目清单内容**

**主要项目清单内容**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鱼峰、西院传呼系统配件清单** | | | | | |
| **序号** | **商品名称** | **品牌** | **商品规格/型号** | **报价** | **质保** |
| 1 | 传呼系统主机 | 德亮 | DL-018（60床） |  |  |
| 2 | 传呼系统主机 | 德亮 | DL-008G（60床） |  |  |
| 3 | B3-4型分机 | 德亮 | B3型 |  |  |
| 4 | 传呼系统主机板 | 德亮 | 008G/018型 |  |  |
| 5 | 床头分机 | 德亮 | DL-FM-00/DL-XLQ-M型 |  |  |
| 6 | 卫生间分机 | 德亮 | DL-FE-00/DLQ-WCL |  |  |
| 7 | 四位走廊显示屏 | 德亮 | DL-XP4/DL-XS1 |  |  |
| 8 | 治疗室小屏幕 | 德亮 | DL-ZL |  |  |
| 9 | 四位走廊显示屏中间板 | 德亮 | ZJB |  |  |
| 10 | 音调板 | 德亮 | YTB-008G |  |  |
| 11 | 普通吊咪线 | 德亮 | 2000/018型 |  |  |
| 12 | 卫生间分机 | 德亮 | IP300型 |  |  |
| 13 | IP300床头分机(6寸) | 德亮 | IP300-FCR(6寸) |  |  |
| 14 | IP300分机手柄 | 德亮 | IP300型 |  |  |
| 15 | IP300门口分机(10.2寸) | 德亮 | IP300型(10.2寸) |  |  |
| 16 | 中文走廊显示屏(DL-XPC-6) | 德亮 | (DL-XPC-6) |  |  |
| 17 | 主控箱 | 德亮 | DL-ZK-02 |  |  |
| 18 | 操作台主机(80)床 | 德亮 | BEY-02G型 |  |  |
| 19 | 02型主机板 | 德亮 | 02型 |  |  |
| 20 | IP300型床头分机板 | 德亮 | KZB-V1型 |  |  |
| 21 | IP300型分机显示屏(6寸) | 德亮 | IP300型(6寸) |  |  |
| 22 | IP300型门口分机核芯板 | 德亮 | IP300型 |  |  |
| 23 | IP300型门口分机显示屏(10寸) | 德亮 | IP300型(10寸) |  |  |
| 24 | 操作台主机电话板 | 德亮 | 02型 |  |  |
| 25 | 中文走廊显示屏主板 | 德亮 | 02型 |  |  |
| 26 | 中文走廊显示屏电源板 | 德亮 | 02型 |  |  |
| 27 | 无线主机 | 德亮 | ZJ-49 |  |  |
| 28 | 无线分机(发射) | 德亮 | SYT500-2X |  |  |
| 29 | 无线放大器 | 德亮 | ZZQ8(中继器） |  |  |
| 30 | 无线分机接收控制盒 | 德亮 | SYT500-1X |  |  |
| 31 | 电源变压器（24v） | 盛捷威 | XFYP-A650 |  |  |
| 33 | 分机适配器（12V） | 小耳朵 | HMQ-Z24T-12C |  |  |
| 34 | 咪头(拾音器） | 麦克风 | 52DB |  |  |
| 35 | 信号线 | 东风 | RVS2\*1平方 |  |  |
| 36 | 线槽 | 荣塑 | PVC30\*15 |  |  |
| 37 | 线管 | 荣塑 | PVC20管 |  |  |
| 38 | 主机压舌件 | 德亮 | ZJYSJ |  |  |
| 39 | 听筒线 | 德亮 | TTX2 |  |  |
| 40 | 交换机主板 | ONV | 16PORTS100MPOE |  |  |
| 41 | 电脑主机板 | 联想 | E63Z |  |  |
| 42 | 电脑硬盘 | 希捷 | SATA256GB |  |  |
| 43 | POE交换机(5口） | 普联 | TL-5F1005P-POE |  |  |
| 44 | POE交换机(16口） | 普联 | 16FE(POE)+2GE/119W |  |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有零配件的采购及安装。
2. 所有零配件至少保修1年。
3. 所有零配件到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
5. **报价方式**

每季度甲乙双方核对零配件使用数量，甲乙双方签字验收，作为请款依据，每季度结算一次费用。每季度按实际量核对无误后，乙方按季度开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付季度采购款的全款。

总务科

2024年3月26日