**鱼峰山院区更换开水管道保温棉**

**采购需求**

**一、项目名称**

 鱼峰山院区更换开水管道保温棉采购项目。

**二、项目概况**

 项目为鱼峰山院区更换开水管道保温棉采购，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区1、2、5及6号楼，该项目包含：1、5号楼、6号楼楼顶及室内保温棉的采购共计:150米(厚度3cm)以及2、5号楼西面及6号楼外墙高空保温棉的采购与更换共计:80米(厚度3cm)。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

鱼峰山院区更换开水管道保温棉采购项目，主要1、2、5及6号楼开水管道保温棉严重老化失去保温效果，为满足医院提倡节能减排、低碳生活的要求，并同时保证热水管道的热效性。计划1、5号楼、6号楼楼顶及室内保温棉共计:150米(厚度3CM)，由总务科进行采购，派诺公司负责更换；2、5号楼西面及6号楼外墙高空更换保温棉共计:80米，由总务科申请有相关资质单位进行更换以及包含上述230m所需保温材料的采购运输等一系列工作。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 原保温棉铲除 | 80 | m | 人工铲除清理原有保温棉 |
| 2 | 保温棉B1级 | 230 | m | 30mm厚(含辅材和人工） |
| 3 | 户外铝箔保温层 | 50 | 卷 | 8mm厚(含辅材和人工） |
| 4 | 垃圾清理 | 1 | 车 | 含人工装包搬运至1楼装车并外运 |
| 5 | 高空作业 | 1 | 项 | 高空作业人员强制要求持证上岗 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备材料的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少5年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年5月16日