**柳州市工人医院鱼峰山院区门诊4楼雨棚**

**耐力板采购与安装招标需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院鱼峰山院区门诊4楼雨棚耐力板采购与安装项目。

**二、项目概况**

 项目为柳州市工人医院鱼峰山院区门诊4楼雨棚耐力板采购与安装，项目位于柳州市工人医院鱼峰山院门诊4楼顶部，主要包含耐力板更换及周围废旧排水管的更换。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩，如高空作业及起重吊装等；

**四、项目内容**

柳州市工人医院鱼峰山院区门诊4楼雨棚耐力板采购与安装项目，主要为计划计划采用吊机高空作业法拆除原有雨棚顶板378㎡，采购耐力板378㎡并完成安装，以及四周废旧排水管槽的更换等工作。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 2MMPC耐力板 | 378 | m² | 含人工材料、机械吊装、高工作业 |
| 2 | 辅材 | 378 | m² | 含人工、结构胶、排水槽、防水胶、铝合金压条、排水管110、 机械吊装、高空作业等 |
| 3 | 原彩钢瓦拆除 | 378 | m² | 含人工拆除、接卸吊装、高空作业 |
| 4 | 清运垃圾 | 3 | 车 | 包含二次装车、运输 |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少5年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

 总务科

 2024年6月19日