**工人医院鱼峰山院区门诊排队机、叫号机采购需求**

**一、项目名称**

工人医院鱼峰山院区门诊排队机、叫号机采购。

二、项目概况

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区门诊排队机、叫号机采购。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

**四、项目内容**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及指标 | 单位 | 单价 | 保修期 |
| 1 | 19寸 排队机 | 1、外形尺寸：430\*350\*1480机柜样式：立式，豪华立式机柜，金属钢板结构，金属烤漆，高光亚克力镜面表面 2、主板：凌壹J1800P低功耗工业级工控主板；CPU：Intel Celeron J1800 双核2.41GHz；内存：金泰克 TMTU8G58CFRB4KB-1600K 4GB； 硬盘：江波龙 SATA3 mSATA SSD ,S40RM64G；板载10/100M/1000M自适应网卡；串口：6个；并口：1个；USB接口：8个电源：明纬12V/12.5A铝盒电源，输入176-264VAC 47-63Hz，额定功率150W，短路、过载、过压保护。 3、19寸友达高清液晶显示屏，19寸电容触摸屏显示屏分辨率：1920\*1080；亮度：350（cd/㎡）对比度：1200:1 响应时间：6 ms，触摸屏分辨率：4096\*4096点击寿命：5000万次，响应时间：5 ms，透光率：＞85% 4、科研80前置热敏打印机，打印速度:200mm/s，热敏打印头寿命：100Km 切刀寿命：100万次，有效打印宽度：72mm，纸卷外径：80mm 打印机电源：24V/2A，报警：缺纸报警，永不卡纸。 5、3W8Ω全频 孔距：φ70mm左/右双声道输出，抗干扰能力强，高保真，最大功率:6W。 6、双频跳频无线模块 YT-RF，频段：0~168，频率：905~917MHz。 7、USB2.0接口。RJ-45网口。 支持Windows 7/8/10 32/64位 | 台 | 2 | 2年 |
| 2 | 显示屏 | 49英寸、DV550FHM-NN0屏幕、350cd/m²亮度、1200 : 1对比度、rk3288芯片  2+16GB， 安卓8.1系统 搭配永泰无线收发模块及信发系统软件，含定制支架。 | 台 | 2 | 2年 |
| 3 | 显示屏 | 32英寸、DV550FHM-NN0屏幕、350cd/m²亮度、1200 : 1对比度、rk3288芯片  2+16GB， 安卓8.1系统 搭配永泰无线收发模块及信发系统软件，含定制支架。 | 台 | 2 | 2年 |
| 4 | 呼叫器 | 1.供电方式：9V 独立适配器供电. 2.通信方式：全无线传输，内置天线， 天线不外露， 3.显示：可显 4 行每行可显示 8 汉字，LCD 液晶屏，带背光，全中文汉字菜单。 4.设置选项：呼叫器上可以设置可办业务、窗口号码、无线频道、业务优先级，控制评价器，打印报表，修改登录密码，设置日期及时间。特殊的传呼功能客户叫大堂经理或保安到某窗口协助，语音可定制。 5.电源指示灯：两个频道的信号灯，可随环境自动切换。 6.按键：共计16个按键，具有：欢迎、提示、评价、转移、插前、延后、指呼、特呼、逆呼、传呼、查询、暂停、取消、弃号、返回、设置、重呼、退格、确认、下一位等功能按键 7.电 源：220V 50HZ功 率：5W  8.全中文汉字菜单，可显示5位呼叫号码及3位窗口号  9.叫号器具有暂停发号功能，可无线切换主机发号和暂停发号状态；叫号器的“暂停”键，可控制窗口屏显示“暂停服务”或由用户自定义的其他信息  10.无触发任务时进入窗口监控状态，起到监控作用。 | 个 | 13 | 2年 |
| 5 | 呼叫器 | ★1.原有排队机新增加的呼叫器，必须与原有的排队机接入使用，供电方式：9V 独立适配器供电.  2.通信方式：全无线传输，内置天线， 天线不外露，  3.显示：可显 4 行每行可显示 8 汉字，LCD 液晶屏，带背光，全中文汉字菜单。  4.设置选项：呼叫器上可以设置可办业务、窗口号码、无线频道、业务优先级，控制评价器，打印报表，修改登录密码，设置日期及时间。特殊的传呼功能客户叫大堂经理或保安到某窗口协助，语音可定制。  5.电源指示灯：两个频道的信号灯，可随环境自动切换。  6.按键：共计16个按键，具有：欢迎、提示、评价、转移、插前、延后、指呼、特呼、逆呼、传呼、查询、暂停、取消、弃号、返回、设置、重呼、退格、确认、下一位等功能按键  7.电 源：220V 50HZ功 率：5W  8.全中文汉字菜单，可显示5位呼叫号码及3位窗口号  9.叫号器具有暂停发号功能，可无线切换主机发号和暂停发号状态；叫号器的“暂停”键，可控制窗口屏显示“暂停服务”或由用户自定义的其他信息  10.无触发任务时进入窗口监控状态，起到监控作用。 | 个 | 3 | 2年 |
| **6** | **注：★为重要参数。** | | | | |

**注：以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。**

**六、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要设备材料提供检验报告跟合格证。

**七、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，2天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年6月22日