**鱼峰山院区3号楼部分病房呼叫系统采购及安装需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区3号楼部分病房呼叫系统采购及安装

1. **项目概况**

根据医院实际需求，采购及安装鱼峰山院区3号楼病房呼叫系统3套。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **项目清单内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数需求** | **数量****（单位）** | **质保期** |
| 1 | 护士站主机 | 1. 系统两芯总线无极性连接；
2. 双向呼叫、全双工对讲，无中断呼叫；
3. 二级护理设置，特护床号呼叫时具有抢线功能；
4. 主机可以同时按顺序显示多个呼叫分机号码及呼叫储存；
5. 音乐振铃，音量大小可调，故障主动报警，主机、分机均可复位操作；

6、支持一键接听、一键取消、一键回拨；7、有免提和手柄两种通话方式，内置话筒及喇叭； | 3套 | 壹年 |
| 2 | 床头分机 | 1、能与主机实现双向通话（即呼叫和对讲功能）；2、分机呼叫主机；3、呼叫通话，叫通指示，呼叫清除；4、指示灯提示叫通；5、分机面板上设有呼叫和通话指示灯6、安装：病房墙壁或床边设备带上明装或暗装。 | 115个 |  |
| 3 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、依据国际标准八六盒设计；2、与总线直接并接；3、大红色圆形紧急呼叫键；4、按压式进行紧急呼叫；5、带紧急呼叫指示灯，灯亮则呼叫成功；6、硅胶防水设计，配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作 ；7、安装于86底盒上。 | 39个 |  |
| 4 | 走廊显示屏 | 1、悬挂于走廊上方与传呼主机同步数字双面显示呼叫床号；2、四位LED显示屏，平时显示时间等信息，有呼叫时显示该呼叫床号；多病床呼叫时可循环显示多个床号；3、外框材质：铝合金烤漆。数码管为超高亮度数码管，远距离可清晰看清。 | 2台 |  |
| 5 | 治疗室显示屏 | 1、与主机显示同步，有分机呼叫时显示呼叫号码； 2、多个房间呼叫，可循环显示呼叫号码； 3、无分机呼叫时显示北京时间。 | 2台 |  |
| 6 | 信号线 | RVS2\*1mm² | 700米 |  |
| 7 | PVC线管 | PVC16线管 | 700米 |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. ▲**所有采购安装的设备必须能与原系统兼容使用。同时拆除三个科室的旧设备免费安装到别的科室使用。**
2. 应标方负责项目所有零配件的采购及安装。
3. 所有零配件至少保修1年。
4. 所有零配件到场后经院方验收合格后才能进行安装。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 主要设备材料提供检验报告和合格证。
7. **合同工期及报价方式**

1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

 总务科

 2024年7月24日