**柳州市工人医院2024-2025年度后勤物资（空调类）**

**项目采购需求**

1. **项目名称**

**柳州市工人医院2024-2025年度后勤类物资（空调类）项目采购**

1. **项目概况**

应我院各科室需求，拟对后勤物资（空调类）进行采购，遴选1家供应商。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人需在政采云平台上完成注册（提供相关材料证明）。

1. **物资具体参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考品牌** | **配置** | **单位** |
| 1 | 冷暖1.2匹挂机 | 美的/格力/海尔 | 1.2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 2 | 冷暖1.5匹挂机 | 美的/格力/海尔 | 1.5匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 3 | 冷暖2匹挂机 | 美的/格力/海尔 | 2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 4 | 冷暖3匹挂机 | 美的/格力/海尔 | 3匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 5 | 冷暖2匹柜机 | 美的/格力/海尔 | 2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 6 | 冷暖3匹柜机 | 美的/格力/海尔 | 3匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 7 | 冷暖5匹柜机 | 美的/格力/海尔 | 5匹，二级能效（包安装，含5米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 8 | 冷暖2匹嵌入机 | 美的/格力/海尔 | 2匹，一级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 9 | 冷暖3匹嵌入机 | 美的/格力/海尔 | 3匹，一级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 10 | 冷暖5匹嵌入机 | 美的/格力/海尔 | 5匹，一级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 11 | 冷暖1.2匹挂机 | 格力/美的/海尔 | 1.2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 12 | 冷暖1.5匹挂机 | 格力/美的/海尔 | 1.5匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 13 | 冷暖2匹挂机 | 格力/美的/海尔 | 2匹，二级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 14 | 冷暖3匹挂机 | 格力/美的/海尔 | 3匹，二级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 15 | 冷暖2匹柜机 | 格力/美的/海尔 | 2匹，二级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 16 | 冷暖3匹柜机 | 格力/美的/海尔 | 3匹，二级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 17 | 冷暖5匹柜机 | 格力/美的/海尔 | 5匹，二级能效（包安装，含5米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 18 | 冷暖2匹嵌入机 | 格力/美的/海尔 | 2匹，二级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 19 | 冷暖3匹嵌入机 | 格力/美的/海尔 | 3匹，二级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 20 | 冷暖5匹嵌入机 | 格力/美的/海尔 | 5匹，二级能效（包安装、支架、打孔、高空） | 台 |
| 21 | 冷暖1.2匹挂机 | 海尔/美的/格力 | 1.2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 22 | 冷暖1.5匹挂机 | 海尔/美的/格力 | 1.5匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 23 | 冷暖2匹挂机 | 海尔/美的/格力 | 2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 24 | 冷暖3匹挂机 | 海尔/美的/格力 | 3匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 25 | 冷暖2匹柜机 | 海尔/美的/格力 | 2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 26 | 冷暖3匹柜机 | 海尔/美的/格力 | 3匹，一级能效（包安装，含4米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 27 | 冷暖5匹柜机 | 海尔/美的/格力 | 5匹，二级能效（包安装，含5米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 28 | 冷暖1.2匹挂机 | 科龙/海尔/美的 | 1.2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 29 | 冷暖1.5匹挂机 | 科龙/海尔/美的 | 1.5匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 30 | 冷暖2匹挂机 | 科龙/海尔/美的 | 2匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 31 | 冷暖3匹挂机 | 科龙/海尔/美的 | 3匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 32 | 冷暖3匹柜机 | 科龙/海尔/美的 | 3匹，一级能效（包安装，含3米管、支架、打孔、高空） | 台 |
| 33 | 空调加长铜管 | / | 1.2-1.5匹 | 米 |
| 34 | 空调加长铜管 | / | 2匹 | 米 |
| 35 | 空调加长铜管 | / | 3匹 | 米 |
| 36 | 空调加长铜管 | / | 5匹 | 米 |
| 37 | 空调加长排水管 | / | 铝塑管 | 米 |
| 38 | 精装套管 | / | 含管槽辅材 | 米 |

**备注：如对需求有疑问，请联系林女士0772-3837054**

**五、物资属性及相关要求**

1.供应商确保所供应产品必须符合以上配置要求，报价内容包含投标品牌、型号、配置、偏离情况、质保期等。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、供应商积极响应，接到任务后2个工作日送货（量不认大小）并完成安装调试。

5、突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

6、质保期不少于6年。

7、报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

**六、合同期及结算方式**

1、合同期限为：1年或达到预算金额时合同自动终止。

2、结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

**七、供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

总务科经办人：

总务科主任：

2024年8月5日