**西院直饮水主机监测设备更换采购项目需求**

1. **项目名称**

西院直饮水主机监测设备更换采购项目

1. **项目概况**

我院西院的直饮水供水主机设备显示屏幕出现故障，电子屏幕的“温度”、“PH 值”、“余氯”等数值均显示为“0”。故障原因为配件老化及电压波动造成直饮水供水主机监测设备损坏。为保障纯水质量，现需更换独立外置的一套监测设备

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. 具有直饮水机组方面维修保养资质（或生产厂家）及相关证书；
7. 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932
8. 本项目不接受联合体投标。
9. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| **1** | 电导阻率仪 | CON31 | 台 | 1 |  |  |  |
| **2** | PH检测传感器 | ORP | 个 | 1 |  |  |  |
| **3** | 二氧化氯在线分析仪 | POP-2200 | 个 | 1 |  |  |  |
| **合计金额（元）** |
| 备注：报价包含材料费、人工费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 |

1. **项目实施要求**
2. 保证更换监测设备后能与原系统兼容并对原系统数据进行监测。
3. 所有产品必须具有出厂检验合格证。
4. 所有产品必须具有使用维护说明书。
5. 所使用的产品符合设计要求和国家标准。
6. 在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
7. 认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
8. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期1年。
9. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
10. 坚持推行贯彻执行“工完场洁”和“一日一清”的管理标准，树立文明施工形象
11. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。