**柳州市工人医院鱼峰山院区3#住院大楼空调主管阀门采购**

**一、项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区3#住院大楼空调主管阀门采购

**二、项目概况**

应我院工作需求，现申请鱼峰山院区3#住院大楼空调主管阀门采购更换，遴选供应商。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”及相关资质副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）。

## 6、参与单位具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

**四、物资具体参数**

**主要项目内容清单**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 拆除工程 | | | | |  |
| 1 | 分集水器阀门 | DN150~DN200 | 个 | 6 |  |
| 2 | 阀门拆除 | DN80~DN200 | 个 | 34 |  |
| 3 | 水管拆除 | DN80~DN200 | 米 | 21 |  |
| 主要材料 | | | | |  |
| 1 | 空调冷冻水管；镀锌钢管 | DN80 | 米 | 2 | 宝茏、广岐、桂银 |
| 2 | 空调冷冻水管；镀锌钢管 | DN100 | 米 | 15 | 宝茏、广岐、桂银 |
| 3 | 空调冷冻水管；镀锌钢管 | DN150 | 米 | 2 | 宝茏、广岐、桂银 |
| 4 | 空调冷冻水管；镀锌钢管 | DN200 | 米 | 2 | 宝茏、广岐、桂银 |
| 5 | 空调水管保温 | 橡塑材料（难燃B1级）；绝热厚度:25~32mm | m3 | 6 | 华美、福乐斯、欧文斯科宁 |
| 6 | 涡轮碟阀 | DN80 | 个 | 6 | 冠成、埃美柯、大站 |
| 7 | 涡轮碟阀 | DN100 | 个 | 22 | 冠成、埃美柯、大站 |
| 8 | 涡轮碟阀 | DN150 | 个 | 2 | 冠成、埃美柯、大站 |
| 9 | 涡轮碟阀 | DN200 | 个 | 4 | 冠成、埃美柯、大站 |
| 10 | 五金配件、管件等、胶水辅材 |  | 项 | 1 |  |

**五、招标要求**

1、应标方负责项目所有设备的材料及安装。

2、维保期要求材料质量保证期至少三年。

3、安装过程中不得影响医院正常运行。

4、主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装。

5、应标单位负责项目清单内所有材料的运输以及搬运至院方指定安装位置。

**六、合同工期及报价方式**

1、签订合同后，30天内完成所有材料采购及安装；

2、报价为总价包干报价形式。

3、项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之九十五（95%）的款项，交付使用满一年后按甲方财务流程向乙方支付剩余合同总价百分之五（5%）的款项。