**柳州市工人医院医院病案室档案架采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院医院病案室档案柜采购。

**二、项目概况**

 为进一步规范医院病案室档案管理，采购定制病案档案柜46组。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：定制双面五节档案柜共46组，规格详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 商品规格（mm) | 参数（MM） | 数量 | 单位 | 附图 |
| 1 | 病案架A | 5170\*2160\*380 | 依据《钢制书架技术条件GB/T 13667.3-2015》生产标准。1、钢制部分结构：架体采用双柱式结构，每层由两块搁板成，每块搁板可承重≥40KG，配有挂板，层间距可调整，主要由底脚、立柱、侧板、搁板、挂板、顶板、档棒装置组成。2、钢制部分材质：底脚1.2mm，立柱1.2mm，层板1.0，挂1.0mm，档棒0.8mm，冲压成型。来料采用国家一级优质冷轧钢板成型制作而成。3、侧板材质：冷轧钢板0.8mm。4、喷涂工艺：除油→清水冲洗→除锈→清水冲洗→磷化→烘干→静电涂装→固化。外观、光泽度、硬度、附着力等指标均需符合国家标准。根据客户要求或常规颜色制作。5、书架双面均布静载800N/层，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形。搁板卸载后的残余变形量在经过2h后，应不大于0.3mm。 | 1 | 组 |  |
| 2 | 病案架B | 2170\*2160\*380 | 2 | 组 |  |
| 3 | 病案架C | 2170\*2160\*750 | 3 | 组 |  |
| 4 | 病案架D | 1920\*2160\*340 | 4 | 组 |  |
| 5 | 病案架E | 2795\*2160\*670 | 24 | 组 |  |
| 6 | 病案架F | 2795\*2160\*340 | 12 | 组 |  |

质保期：不少于10年。

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌、规格参数、、材质、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，报价人应无条件给予更换。

2、报价人确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，10天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。