**西院采购安装铝合金玻璃缓冲前室**

**采购需求**

**一、项目名称**

西院采购安装铝合金玻璃缓冲前室项目。

**二、项目概况**

项目为西院采购安装铝合金玻璃缓冲前室，项目位于柳州市工人医院西院院区门诊住院综合楼1楼大厅南面门诊大门内侧、北面住院电梯厅大门外侧，包含项目包含铝合金钢化玻璃采购及安装、钢结构采购及安装、铝合金钢化玻璃地弹门采购及安装、双开地弹簧门玻璃采购与安装以及地弹簧基础加固等。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

**四、项目内容**

西院采购安装铝合金玻璃缓冲前室项目，主要为南北两侧大门长期大风贯通，冬季北风凌厉，为提升西院就诊舒适度，需要安装铝合金玻璃缓冲前室来保障一楼就诊区不受寒风影响，并同时要求保持通行顺畅，整体风格与已建建筑统一，尤其玻璃及铝合金框架与原窗口保持色调及形态统一。计划在西院院区门诊住院综合楼1楼大厅南面门诊大门内侧、北面住院电梯厅大门外侧各采购安装铝合金玻璃缓冲前室一间。

主要项目清单表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 定制烤漆镀锌方通 | 97.97 | m² | 120\*60\*3mm镀锌方通焊接框架并烤漆含人工、辅材） |
| 2 | 乐意中空钢化玻璃 | 95 | m² | 6+9+6mm双层中空钢化玻璃 玻璃框架120\*60\*3mm （含人工、辅材） |
| 3 | 双开地弹簧门框 | 10 | 个 | 120\*60\*3mm镀锌方通焊接框架并烤漆 （含人工、辅材） |
| 4 | 双开地弹簧门玻璃 | 24.75 | m² | 6+9+6mm双层中空钢化玻璃 （含人工、辅材） |
| 5 | 重型地弹簧及基础加固 | 10 | 个 | 含人工切割开挖并水泥砂浆加固地弹簧基础；（含人工、辅材） |

**五、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备材料的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少3年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备材料的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2024年5月13日