**各院区分类垃圾桶定制不锈钢灭烟口板采购的项目需求**

**一、项目名称**

各院区分类垃圾桶定制不锈钢灭烟口板采购的项目

**二、项目概况**

根据生活垃圾分类办、创城办要求医疗单位室内外需配置分类垃圾桶(室内两分类、室外三分类)。医院为无烟医院单位，文明城要求院区内无烟头，但目前各院区所用垃圾桶正反面均带有灭烟口，现灭烟口暂用广告板封口，易烂不美观且更换快增加成本。为了进一步做好卫生工作降低成本，现需在生活垃圾桶灭烟口处定制不锈钢板代替广告板。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、不锈钢板定制数量和报价要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **定制形状** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| **1** | 圆形孔 | 个 | 100 |  |  | 折除原灭烟孔塑料板，定制7cm直径圆形不锈钢板，结构胶粘贴固定在原有灭烟孔内 |
| **2** | 方形孔 | 个 | 574 |  |  | 人工折除原配套灭烟槽，安装1.0mm厚202不锈钢板，铆钉周定 |
| **3** | 椭圆形孔 | 个 | 100 |  |  | 人工切割，安装成品不锈钢灭烟板，铆钉固定 |
| **合计金额（元）：** |
| 1. 以上为需更换不锈钢板封口数量，尺寸需现场测量

报价含货物费、人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。 |

**五、其他要求**

1. 交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，投标人应无条件给予更换。
2. 投标人确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
3. 在拆切割不锈钢之前，首先需要清理施工区域，确保割切产生火星溅射范围无可燃物、无人员，并移除可能妨碍施工的杂物。
4. 不锈钢板应按尺寸定制切割；磨圆角，边缘打磨平整至不易割手，整体平整无明显凸起和凹点；
5. 签订合同后，15天内完成所有工程内容施工
6. 工程结束后应及时进行清理，恢复原有摆放，减少或消除对周围景观的视觉污染。

**六、结算方式**

本项目无预付款，完成制作安装完并验收合格后，甲方支付全部货款。

**七、供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：总务科 使用科室：后勤社会化服务管理办公室

经办人：

科主任：

日期：2024年 月 日 日期： 2024年 月 日